# 软件提交测试单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **隶属部门** | 产品开发部 | | **干系组** | 软件组、测试组 |
| **项目名称** | 682 | | **软件名称** | 整机软件 |
| **软件接口人** | 曾健 | | **测试接口人** | 王瑞强 |
| **提交测试时间** | 2015-10-30 | | | |
| **软件组经理意见** |  | | | |
| **测试组经理意见** |  | | | |
| **测试版本** | **版本号** | **版本描述** | | |
| 682\_V0.0.04\_151030\_Beta | 软件上一次测试版本号：682\_V0.0.03\_151020\_Beta  硬件版本号： V3.0  软件版本描述：修改以下几个部分：  【报警模块】  报警静音时间改为30秒；解除报警时不解除报警静音，只在产生新报警或者静音时间到时才解除报警。电池低电量报警时声光报警都有。  【监测模块】  电池单独供电时，低电关机电压改为3.6V。 | | |
| **备注** |  | | | |

注：

